**Przedmiar robót – Remont pomieszczeń w budynku Zamawiającego**

**w Toruniu ul. Moniuszki 15-21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** |
| **Pokój 226** | |  |  |
| 1. | Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów | m2 | 47.0+15.0 = 62.000 |
| 2. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 47 |
| 3. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 49 |
| 4. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 15 |
| 5. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 15 |
| 6. | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej futryny drzwi  z oczyszczeniem | szt. | 1.00 |
| 7. | Wymiana gniazd wtyczkowych i oświetlenia z uziemieniem w puszkach z oczyszczeniem | szt. | 5 |
| 8. | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy oświetleniowe LED | kpl. | 2.00 |
| 9. | Warstwa uszczelniająca i izolacyjna na posadzce z parkietu | m2 | 15 |
| 10. | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m2 | 15 |
| 11. | Posadzki z wykładziny dywanowej do użytku biurowego | m2 | 15 |
| 12. | Montaż listew przypodłogowych | m | 16 |
| **Pomieszczenie piwniczne 002** | |  |  |
| 13 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach | m2 | 6.0 |
| 14. | Dwuwarstwowa izolacja pionowa murów nieotynkowanych emulsją izolacyjną | m2 | 16.50 |
| 15. | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 6.0 |
| 16. | Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów | m2 | 83.0+26.0=109.000 |
| 17. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 83 |
| 18. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 83.00 |
| 19. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 26 |
| 20. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26.00 |
| 21. | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2.0\*0,60=1.200 |
| 22. | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m2 | 26.00 |
| 23. | Posadzki z wykładziny tarkiett do użytku biurowego | m2 | 26.00 |
| 24. | Montaż listew przypodłogowych | m | 24.00 |
| 25. | Przełożenie instalacji elektrycznej z rurek w korytka instalacyjne z PCW na ścianach  i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m | 20.00 |
| 26. | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy oświetleniowe LED 60x60 | kpl. | 2.00 |
| 27. | Wymiana gniazd wtyczkowych i oświetlenia z uziemieniem w puszkach z oczyszczeniem | szt. | 3 |
| 28. | Wymiana ościeżnicy drzwiowej stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 0.90\*2.04 =1.836 |
| 29. | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, okleinowane, fabrycznie wykończone z szyldem oraz wkładką patentową | m2 | (2,10\*0,90)\*1=1,890 |
| **Utylizacja śmieci** | |  |  |
| 30. | Usunięcie z budynku śmieci pobudowlanych oraz ich utylizacja | m3 | 2.00 |
| 31. | Transport śmieci i gruzu do utylizacji | m3 | 2.00 |