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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


Opis przedmiotu zamówienia
dla zadania pod naszą:
Zakup serwerów do obsługi  baz danych oraz wirtualizacji z oprogramowaniem Windows 2025 Server Standard – 3 szt.


1. Serwer typu Rack przeznaczony do wirtualizacji i obsługi systemów dziedzinowych – 3 szt.
a) Rodzaj obudowy Rack 2U
b) Ilość gniazd pamięci - 16 
c) Liczba rdzeni procesora - Do 32 rdzeni
d) Ilość gniazd procesorów - 1 – 2
e) Maksymalna pojemność pamięci - 1 TB
f) Rodzaje obsługiwanych dysków - SATA, SAS, SSD, NVMe,NVMe, SATA, SAS, SSD, HDD
g) Typ kontrolera RAID: 	Programowy, Sprzętowy 
h) Sposób montażu dysków twardych: 	Hot-Plug
i) Typ pamięci: 	DDR5
j) Złącze OCP 3.0: 	Tak 
k) Waga do 29 kg
l) Maksymalna ilość zasilaczy: 	2 szt.
m) Obsługa procesorów klasy Intel Xeon Scalable 4. lub 5. Lub procesorów równoważnych zapewniających  nie gorszą wydajność oraz funkcjonalność 
n) Obudowa: 8x 2,5" (SAS/SATA) Hot-Plug
o) Ramka zabezpieczająca z wyświetlaczem LCD
p) Typ szyn montażowych: Szyny ruchome
q) Serwer fabrycznie nowy, nieużywany. 

2. Procesor
a) Jeden procesor klasy serwerowej. 
b) Minimum 16 rdzeni fizycznych. 
c) Minimum 32 wątki. 
d) Taktowanie bazowe minimum 2,8 GHz. 
e) Pamięć cache minimum 37.5 MB. 
f) Wynik procesora w teście PassMark CPU Mark minimum 41 500 punktów. 
g) Procesor wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w IV kwartale 2023 r.

3. Pamięć RAM
a) minimum dwa moduły pamięci po 32 GB,
b) każdy moduł typu Dual Rank,
c) pamięć serwerowa ECC RDIMM,
d) łączna pojemność minimum 64 GB.
e) taktowanie pamięci 	5600 MT/s

4. Kontroler RAID
a) Sprzętowy kontroler RAID. 
b) Obsługa RAID: 
· 0 
· 1 
· 5 
· 6 
· 10 
· 50 
· 60 
c) Pamięć podręczna minimum 8 GB cache zabezpieczona przed utratą danych. 

5. Dyski systemowe
a) Optymalizacja rozruchu: dedykowany kontroler bootowania typu BOSS-N1 lub równoważny
b) Dwa dyski M.2 NVMe o pojemności minimum 480 GB każdy. 
c) Konfiguracja RAID 1. 

6. Dyski danych
a) Minimum 4 dyski SSD SATA Hot-Plug w interfejs SATA III o przepustowości minimum 6 Gb/s
b) Pojemność pojedynczego dysku minimum 960 GB. 
c) Możliwość utworzenia macierzy RAID 10. 
d) Dyski SSD klasy Enterprise przeznaczone do zastosowań mieszanych (Mixed Use)

7. Dodatkowe Interfejsy sieciowe
· karta sieciowa w standardzie OCP 3.0 wyposażona w minimum 4 porty RJ45 10GBase-T

8. Zdalne Zarządzanie
a) Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego typu iDRAC9 Enterprise lub równoważny o następujących parametrach:
b) Dedykowany port LAN RJ45 do zarządzania
c) Możliwość: 
· zdalnej konsoli KVM, 
· montowania obrazów ISO, 
· zdalnego restartu i włączania serwera, 
· monitorowania podzespołów. 
9. Zasilanie
a) Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug. 
b) Moc pojedynczego zasilacza minimum 700 W. 
10. System operacyjny
· Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2025 Standard lub nowszy równoważny, w polskiej wersji językowej, licencjonowany na minimum 16 rdzeni.
11. Gwarancja
· Minimum 5 lat. 
· [bookmark: _Hlk239671442][bookmark: _GoBack]Naprawa w miejscu instalacji. 
· Czas reakcji następnego dnia roboczego (Next Business Day). 



12. Konfiguracja i uruchomienie serwera
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia serwera z zainstalowanym i wstępnie skonfigurowanym systemem operacyjnym.
a) System operacyjny należy zainstalować na dedykowanym kontrolerze rozruchowym wyposażonym w dwa dyski M.2 NVMe pracujące w macierzy RAID 1. 
b) Wolumin systemowy utworzony na dedykowanym kontrolerze rozruchowym powinien być widoczny w systemie operacyjnym jako dysk C:. 
c) Cztery dyski SSD SATA o pojemności minimum 960 GB każdy należy skonfigurować w macierzy RAID 10 przy użyciu sprzętowego kontrolera RAID. 
d) Wolumin utworzony na macierzy RAID 10 powinien zostać sformatowany i udostępniony w systemie operacyjnym jako dysk D:. 
e) Po zakończeniu konfiguracji wszystkie macierze RAID muszą znajdować się w stanie optymalnym (Optimal), a system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego. 
f) Konto lokalnego administratora systemu operacyjnego powinno zostać utworzone podczas instalacji systemu. 
g) Hasło konta administratora powinno spełniać wymagania polityki bezpieczeństwa Zamawiającego, tj.: 
· długość minimum 12 znaków, 
· co najmniej jedna wielka litera, 
· co najmniej jedna mała litera, 
· co najmniej jedna cyfra, 
· co najmniej jeden znak specjalny. 
h) Po zakończeniu konfiguracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do konta administratora systemu operacyjnego. Dane dostępowe nie mogą być umieszczane na obudowie serwera ani w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Hasło należy przekazać odrębnym kanałem komunikacji, uzgodnionym z Zamawiającym (np. telefonicznie, wiadomością SMS lub pocztą elektroniczną).

13. System operacyjny
a) System operacyjny należy dostarczyć i zainstalować w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi zostać aktywowany przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu klucz licencyjny lub inne dane wymagane do ponownej aktywacji systemu, zgodnie z modelem licencjonowania producenta.
b) W dniu odbioru serwera system operacyjny musi być zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji, wraz ze wszystkimi poprawkami bezpieczeństwa i aktualizacjami opublikowanymi przez producenta. 
c) Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wszystkich sterowników, firmware oraz oprogramowania producenta niezbędnych do prawidłowej pracy serwera. 
d) Wszystkie urządzenia serwera powinny być poprawnie rozpoznawane przez system operacyjny i nie mogą występować nierozpoznane urządzenia w Menedżerze urządzeń. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania kontrolera RAID, interfejsów sieciowych oraz dedykowanego kontrolera zarządzania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
f) Po zakończeniu instalacji i konfiguracji system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
g) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego lub udostępnić Zamawiającemu obraz instalacyjny wraz z informacją umożliwiającą jego pobranie z oficjalnego źródła producenta.
h) Wraz z serwerem należy dostarczyć certyfikat autentyczności, dokument licencyjny lub inny dokument producenta potwierdzający legalność dostarczonego oprogramowania.
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