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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


Opis przedmiotu zamówienia
dla zadania pod naszą:
Zakup serwerów do obsługi baz danych oraz wirtualizacji z oprogramowaniem Windows 2025 Server Standard – 3 szt.


1. Serwer typu Rack przeznaczony do wirtualizacji i obsługi systemów dziedzinowych – 3 szt.
a) Rodzaj obudowy: Rack 2U,
b) Ilość gniazd pamięci: co najmniej 8,
c) Typ kontrolera RAID: 	Programowy, Sprzętowy,
d) Typ pamięci: DDR5 ECC,
e) Obsługa co najmniej jednego procesora x86 wielordzeniowego (klasy Intel Xeon 5. generacji lub AMD EPYC serii 9004 / równoważnych). Zaoferowany procesor musi obsługiwać sprzętową wirtualizację (Intel VT-x / AMD-V).
f) Obudowa: co najmniej 8 zatok Hot-Swap 2,5” lub 3,5”,
g) Serwer fabrycznie nowy, nieużywany.

2. Procesor
a) Jeden procesor klasy serwerowej,
b) Minimum 16 rdzeni fizycznych,
c) Minimum 32 wątki,
d) Taktowanie bazowe minimum 2,0 GHz,
e) Pamięć cache minimum 30.0 MB,
f) Wynik procesora w teście PassMark CPU Mark minimum 30 500 punktów, według aktualnej na dzień składania ofert bazy PassMark CPU Mark dostępnej na stronie producenta testu,
g) Procesor wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż 1 października 2023 r.

3. Pamięć RAM
a) minimum dwa moduły pamięci po 32 GB,
b) każdy moduł typu Dual Rank,
c) pamięć serwerowa ECC RDIMM,
d) łączna pojemność minimum 64 GB,
e) taktowanie pamięci 5600 MT/s.

4. Kontroler RAID na dane Dysk D - RAID10
a) Sprzętowy kontroler RAID z pamięcią podręczną, umożliwiający utworzenie macierzy RAID 10 z minimum czterech dysków SATA/SAS, z obsługą poziomów RAID 0, 1 i 10.
b) Pamięć podręczna minimum 4 GB Cache DRAM lub równoważna pamięć podręczna zapewniająca nie gorszą funkcjonalność,
c) Moduł ochrony pamięci podręcznej, wyposażony w podtrzymanie bateryjne lub kondensatorowe, zapewniający bezpowrotną ochronę danych znajdujących się w pamięci Cache DRAM na wypadek nagłego zaniku zasilania serwera.

5. Dyski systemowe C: RAID1
a) Dwa dyski SSD (NVMe M.2 lub 2.5” SATA/SAS Enterprise) o pojemności minimum 240 GB każdy, połączone w RAID 1.
b) Konfiguracja RAID 1,
c) Macierz RAID 1 dla dwóch dysków SSD musi być realizowana za pomocą rozwiązania sprzętowego, programowego lub hybrydowego, zapewniającego obsługę RAID 1 oraz możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z tej macierzy.

6. Dyski danych
a) Minimum 4 dyski HDD klasy Enterprise (SATA 7200rpm lub SAS 10K/7200rpm),
b) Pojemność pojedynczego dysku minimum 1.2 TB (10K SAS) lub minimum 4 TB (7200 RPM SAS/SATA). Łączna pojemność użyteczna macierzy na dane (po skonfigurowaniu RAID 10) musi wynosić minimum 2.4 TB.
c) Możliwość utworzenia macierzy RAID 10,
d) Wszystkie dyski przeznaczone do utworzenia macierzy RAID 10 muszą być fabrycznie nowe, identyczne pod względem pojemności i przeznaczenia oraz pochodzić od tego samego producenta.

7. Interfejsy sieciowe
a) 	Serwer musi być wyposażony w minimum 4 porty Ethernet RJ45 o przepustowości minimum 10 GbE każdy, przeznaczone do obsługi ruchu sieciowego systemu operacyjnego.
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8. Zdalne Zarządzanie
a) Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego,
b) Dedykowany port LAN RJ45 do zarządzania serwerem, niezależny od portów sieciowych przeznaczonych do obsługi ruchu sieciowego systemu operacyjnego,
c) Możliwość: 
· zdalnego restartu i włączania serwera,
· zdalnego dostępu do konsoli serwera (KVM), niezależnie od działania systemu operacyjnego, w tym obsługi ekranu BIOS/UEFI,
· monitorowania podzespołów serwera,
· zdalnego montowania obrazu ISO jako wirtualnego nośnika instalacyjnego (Virtual Media).
Dedykowany port LAN kontrolera zdalnego zarządzania nie może być zaliczany do wymaganych minimum 4 portów Ethernet określonych w pkt 7.
Kontroler zdalnego zarządzania musi oferować dedykowany procesor zarządzający (np. XCC/iDRAC/iLO lub równoważny), obsługę szyfrowanych połączeń HTML5 KVM bez konieczności używania wtyczek Java/ActiveX.

9. Zasilanie
a) Serwer musi być wyposażony w co najmniej jeden zasilacz o mocy minimum 600 W, posiadający certyfikat sprawności energetycznej minimum 80 PLUS Platinum (lub wyższy).

10. System operacyjny – wymagania licencyjne
a) Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2025 Standard, w polskiej wersji językowej, licencjonowany na minimum 16 rdzeni fizycznych.

11. Gwarancja
a) Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
b) Gwarancja realizowana bezpośrednio przez producenta serwera (z możliwością bezpośredniego zgłaszania awarii poprzez dedykowaną infolinię technologiczną producenta lub portal serwisowy online producenta po numerze seryjnym urządzenia w globalnej bazie wsparcia).
c) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: najpóźniej w następnym dniu roboczym (Next Business Day), ze świadczeniem naprawy w miejscu instalacji sprzętu (On-Site).
d) Ochrona nośników danych (funkcjonalność Keep Your Drive / KYD lub równoważna): W przypadku awarii dowolnego dysku (HDD/SSD/M.2), uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (ze względów bezpieczeństwa i RODO) i nie podlega zwrotowi do serwisu, a Wykonawca dostarcza w jego miejsce fabrycznie nowy dysk.
e) Dostęp do oficjalnego portalu producenta umożliwiający bezpłatne pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego (firmware, BIOS, kontrolery) oraz sterowników przez cały okres trwania gwarancji.
12. Konfiguracja i uruchomienie serwerów
Wymagania dotyczące konfiguracji i uruchomienia dotyczą każdego z 3 zamawianych serwerów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia serwerów z zainstalowanym i wstępnie skonfigurowanym systemem operacyjnym.
a) System operacyjny należy zainstalować na dwóch dyskach SSD (NVMe M.2 lub 2.5” SATA/SAS Enterprise) pracujących w macierzy RAID 1, realizowanej za pomocą rozwiązania sprzętowego, programowego lub hybrydowego przeznaczonego do obsługi macierzy RAID 1.
b) Wolumin systemowy utworzony w ramach macierzy RAID 1 powinien być widoczny w systemie operacyjnym jako dysk C:.
c) Cztery dyski HDD spełniające wymagania pkt 6 należy skonfigurować w macierzy RAID 10 przy użyciu sprzętowego kontrolera RAID. 
d) Wolumin utworzony na macierzy RAID 10 powinien zostać sformatowany i udostępniony w systemie operacyjnym jako dysk D:. 
e) Po zakończeniu konfiguracji wszystkie macierze RAID (RAID1 oraz RAID10) muszą znajdować się w stanie optymalnym (Optimal), a system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
f) Wszystkie dyski oraz kontrolery RAID w dniu odbioru muszą nie zgłaszać błędów ani ostrzeżeń dotyczących stanu technicznego, a stan dysków musi być prawidłowy według narzędzi diagnostycznych producenta.
g) Konto lokalnego administratora systemu operacyjnego powinno zostać utworzone podczas instalacji systemu. 
h) Hasło konta administratora powinno spełniać wymagania polityki bezpieczeństwa Zamawiającego, tj.: 
· długość minimum 12 znaków, 
· co najmniej jedna wielka litera, 
· co najmniej jedna mała litera, 
· co najmniej jedna cyfra, 
· co najmniej jeden znak specjalny. 

i) Po zakończeniu konfiguracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do konta administratora systemu operacyjnego. Dane dostępowe nie mogą być umieszczane na obudowie serwera ani w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Hasło należy przekazać odrębnym kanałem komunikacji, uzgodnionym z Zamawiającym (np. telefonicznie, wiadomością SMS lub pocztą elektroniczną).

13. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego
a) System operacyjny należy dostarczyć i zainstalować w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi zostać aktywowany przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu klucz licencyjny lub inne dane wymagane do ponownej aktywacji systemu, zgodnie z modelem licencjonowania producenta.
b) W dniu odbioru serwer musi posiadać zainstalowane aktualne poprawki bezpieczeństwa oraz aktualizacje systemu operacyjnego dostępne za pośrednictwem oficjalnych kanałów aktualizacji producenta.
c) Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania aktualnych sterowników, firmware oraz niezbędnego oprogramowania producenta, wymaganego do prawidłowej pracy serwera i jego podzespołów.
d) Wszystkie urządzenia serwera powinny być poprawnie rozpoznawane przez system operacyjny i nie mogą występować nierozpoznane urządzenia w Menedżerze urządzeń. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania kontrolera RAID, interfejsów sieciowych oraz dedykowanego kontrolera zarządzania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
f) Po zakończeniu instalacji i konfiguracji system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
g) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego lub udostępnić Zamawiającemu obraz instalacyjny wraz z informacją umożliwiającą jego pobranie z oficjalnego źródła producenta.
h) Wraz z serwerem należy dostarczyć certyfikat autentyczności, dokument licencyjny lub inny dokument producenta potwierdzający legalność dostarczonego oprogramowania.
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